Pressemitteilung
Nexans-Mantelmischung „PUR-Medoxprotect-S“
macht Kabel sicherer – erster Einsatz bei Sensorleitungen
Vorstellung des neues Mantelmaterials auf der Messe SPS/IPC/DRIVES 2008, 
25. bis 27. November, Messe Nürnberg, Halle 5, Stand 5-324
Nürnberg, 25. November 2008 – Zu den wichtigen Merkmalen eines Kabels gehört heute – neben den elektrischen Eigenschaften und dem Schutz gegen mechanische oder chemische Einwirkung – seine Sicherheit im Brandfall. Mit der neuen Mantelmischung PUR-Medoxprotect-S präsentiert Nexans ein Material, das schwerer zu entflammen und zusätzlich selbstverlöschend ist. Außerdem entwickelt es dank des Verzichts auf Halogene eine geringere Rauchdichte. Mit diesem Brandverhalten besteht es den neuen Cable-Flame-Test.
Während konventionelle Mantelmaterialien unter Feuereinwirkung in kurzer Zeit viel Energie und Rauch freisetzen, brennt PUR-Medoxprotect-S langsamer: Falls es Feuer fängt, entwickelt es in den ersten drei Minuten vergleichsweise wenig Rauch und Hitze. So bleiben Fluchtwege in dieser wichtigen Zeitspanne besser sichtbar. Andere Eigenschaften des Mantels, zum Beispiel seine Isolierwirkung, Gleitfähigkeit, Biegeelastizität und die Resistenz gegenüber Fetten, Ölen oder Wasser, sind ähnlich wie bei den bekannten Materialien und gestatten somit einen Wechsel auf die sicherere Mischung ohne Nachteile für den Alltagsbetrieb.
Entwickelt wurde PUR-Medoxprotect-S im Nexans-Werk Nürnberg, das auf Leitungen für den Einsatz in der Industrieautomation, im Schienenverkehr und im Automobil spezialisiert ist. Die Materialmischung konnte dort nicht nur erforscht, sondern auch hergestellt und erprobt werden: Test des Materials im hauseigenen Nexans Research Center gaben Rückschlüsse über seine Beständigkeit gegenüber Chemikalien, extremen Temperatur und starker mechanischer Dauerbeanspruchung, wie sie beispielsweise in Schleppketten auftritt. Nachdem diese Versuche sowie Brandtests erfolgreich abgeschlossen wurden, fließt die Mantelmischung in die Serienproduktion ein. Den ersten Einsatz wird PUR-Medoxprotect-S bei Sensorleitungen finden.
Weitere Informationen zu PUR-Medoxprotect-S liefert ein kurzes Video, das im Internet unter der Adresse www.nexans.de zu finden ist.
Bildunterschriften:
Fotomontage NXS_PUR_Medoxprotect-S.jpg:
Mit der Mantelmischung PUR-Medoxprotect-S präsentiert Nexans ein neues Mantelmaterial, das schwerer zu entflammen und selbstverlöschend ist.
Grafik NXS_Rauchentwicklung_PUR-Medoxprotect-S.jpg
Während normale Mantelmaterialien beim Brand in kurzer Zeit viel Energie und Rauch (Werte im Bild blau dargestellt) freisetzen, brennt PUR-Medoxprotect-S von Nexans langsam. Es entwickelt daher in den ersten Minuten deutlich weniger Hitze und Rauch. Eingesetzt wird das neue Mantelmaterial zunächst in Sensorleitungen.
Nexans auf der SPS/IPC/DRIVES 2008: Noch bis 27. November präsentieren Spezialisten von Nexans Kabel und Leitungen für die Steuerung, Automatisierung und Sensorik auf der Fachmesse für elektrische Automatisierung - Systeme & Komponenten in Nürnberg. Nexans stellt aus in Halle 5 an Stand 5-324.
Über Nexans Deutschland
Nexans Deutschland gehört zu den führenden Kabelherstellern in Europa. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Programm an Hochleistungskabeln, Systemen und Komponenten für die Telekommunikation und den Energiesektor. Abgerundet wird das Programm durch supraleitende Materialien und Komponenten, Cryoflex Transfersysteme und Spezialmaschinen für die Kabelindustrie. Gefertigt wird im In- und Ausland mit ca. 7.400 Mitarbeitern. Der Umsatz im Jahr 2007 beträgt ca. 958 Mio. Euro. Durch die enge Einbindung in den Nexans-Konzern verfügt Nexans Deutschland über hervorragende Möglichkeiten zur Synergienutzung in allen Konzernbereichen. Das gilt für weltweite Projekte ebenso wie für Forschung und Entwicklung, Know-how-Austausch usw.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nexans.de
Weitere Informationen / Pressekontakt

Nexans Deutschland GmbH
Jutta van Bühl
Bonnenbroicher Straße 2-14
41238 Mönchengladbach
Telefon:	+49 (0)2166 27-2495
Fax:	+49 (0)2166 27-2497
E-Mail:	Jutta.van_Buehl@nexans.com
Internet:	www.nexans.de
Press’n’Relations II GmbH
Ralf Dunker
Guntherstraße 19
80639 München
Telefon:	+49 (0)89 17999275
Fax:	+49 (0)89 17999289
E-Mail:	du@press-n-relations.de
Internet:	www.press-n-relations.de

Die jüngsten Presseinformationen von Nexans Deutschland sowie zugehöriges Bildmaterial stehen Ihnen unter der Internetadresse www.press-n-relations.de auch als Dateien zum Download zur Verfügung. Sie finden sie, wenn im Bereich „News“ bei der „Suche nach Kunde“ den Begriff „Nexans“ auswählen und die jeweilige Meldung aufrufen.