5. Juli 2006
Kontakt:
Stefanie Eickele	Telefon:	089 607-31558
	E-Mail:	stefanie.eickele@mtu-cfc.com
HotModule erobert Frankreich
Dalkia ordert Brennstoffzellenanlage für Wohngebäude in Paris
Ottobrunn - In der kommenden Heizperiode wird Frankreichs erstes „HotModule“ den Betrieb aufnehmen. Die Brennstoffzellenanlage der MTU CFC Solutions GmbH aus Ottobrunn wird in Paris eine bestehende Erdgasheizung ergänzen, die 283 Wohnungen der französischen Wohnungsbaugesellschaft OPAC (Office Public d'Aménagement et de Construction) mit Wärme versorgt. Die von der Stadt geförderte Wohnanlage liegt in der Rue Brançion, in der Nähe des Porte de Versailles.
Im Gegensatz zu dem aus drei Kesseln bestehenden Heizwerk liefert das HotModule als Kraft-Wärme-Kopplungsanlage nicht nur Wärme, sondern zugleich Strom (bis zu 200 kW). Die Schmelzkarbonat-Brennstoffzelle (MCFC) überzeugt mit einem vergleichsweise hohen elektrischen Wirkungsgrad von bis zu 47 Prozent. Die Wärme wird in den Wohnungen genutzt, der Strom gelangt in das Netz der EDF (Électricité de France) und wird von dem Energieunternehmen vergütet. Der Betrieb des HotModules wird, entsprechend der französischen Bestimmungen für Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, jeweils von November bis März erfolgen. Dennoch zahlt es sich aus: OPAC verspricht sich vom Einsatz der Brennstoffzelle eine Senkung der Energiekosten um etwa 15 Prozent. Dass die elektrochemischen Wandler im Gegensatz zu Blockheizkraftwerken mit Motoren oder Turbinen nahezu keine Geräusche verursachen, ist für den Einsatz im Wohnungsbau ein zusätzlicher Vorteil. Außerdem produziert die erdgasbetriebene Brennstoffzelle im Vergleich zu Gasmotoren aufgrund des hohen elektrischen Wirkungsgrades weniger Kohlendioxid und praktisch keine Schadstoffe. Daher sprechen MTU-Techniker auch nicht von Abgas, sondern von Abluft – ein weiterer Pluspunkt beim innerstädtischen Einsatz.
MTU CFC Solutions erhielt den Auftrag von dem Energiedienstleister Dalkia. Die Tochtergesellschaft von Veolia Environnement und dem französischen Energieversorger EDF möchte mit ihrem ersten HotModule Erfahrungen zu Ausdauer, Verfügbarkeit, Wartung und Betriebskosten sammeln, um sich auf eventuelle Folgeprojekte mit Brennstoffzellen vorzubereiten. Die Lieferung des HotModules soll im Sommer 2006 erfolgen. Das zunächst auf sechs Jahre angelegte Projekt könnte Schule machen: OPAC zum Beispiel besitzt zirka 100.000 Wohneinheiten. Für die leisen Kleinkraftwerke aus Ottobrunn fände sich also vielfach Verwendung.

Funktion des HotModules
Das HotModule ist eine Schmelzkarbonat-Brennstoffzelle (MCFC), die im Wesentlichen aus einem zylindrischen Stahlbehälter mit dem horizontal angeordneten Brennstoffzellen-Stapel, einer Starteinrichtung, dem katalytischem Brenner und der Mischkammer besteht. Dazu kommen die Medienversorgung mit Brennstoff- und Wasseraufbereitung sowie ein Wechselrichter, in dem der erzeugte Gleichstrom für die Einspeisung ins Wechselstromnetz aufbereitet wird. Ein weiterer Teil der Anlage ist für die Wärmeauskopplung zuständig.
Als Brennstoff können Gase wie Erd-, Bio- und Klärgas genutzt werden, also Gase mit einem hohen Methananteil, oder zum Beispiel Flüssigbrennstoffe wie Methanol. Wie bei allen Brennstoffzellen basiert der elektrochemische Prozess auf einer Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff, die Strom und Wärme freisetzt. Methan (beispielsweise Erdgas oder Biogas) und Wasserdampf werden der Anode zugeführt. Hieraus entsteht durch eine katalytische Reaktion Wasserstoff. Dieser reagiert anschließend mit den Karbonat-Ionen des Elektrolyten zu Wasser und Kohlendioxid. Dabei werden Elektronen auf der Anodenseite freigesetzt und fließen über einen Verbraucher (öffentliches Stromnetz) zur Kathode. Auf der Kathodenseite reagieren Kohlendioxid und Luftsauerstoff mit den aus der Anodenreaktion freigesetzten Elektronen zu Karbonat-Ionen. Diese wandern schließlich durch den Elektrolyten zur Anode. Damit schließt sich der elektrochemische Kreislauf.
Die Abluft der Brennstoffzelle beinhaltet lediglich Wasserdampf und Kohlendioxid. Die Schadstoffemissionen sind vernachlässigbar gering, insbesondere SO2 und NOx sind nicht nachweisbar.
Die Schmelzkarbonat-Brennstoffzelle eignet sich für die dauerhafte Versorgung mit Strom und Wärme. Aufgrund der hohen Nutzwärmetemperatur ist auch ein ganzjährig effizienter Betrieb von Absorptionskältemaschinen möglich (Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung).

Technische Daten des HotModules
Leistung
Elektrische Nutzleistung	bis 200 kW
Thermische Leistung	ca. 140 kW
Ablufttemperatur	ca. 400 °C	
Wirkungsgrad
Elektrischer Wirkungsgrad Zellblock	ca. 55 %
Elektrischer Systemwirkungsgrad AC	bis 47 %	
Emissionen
Nach BlmSchG als Abluft klassifiziert
SO2	nicht nachweisbar
NOx	nicht nachweisbar
CO	< 9 ppm	
Abmessungen
Länge	8,0 m
Breite	2,5 m
Höhe	3,2 m