PRESSEINFORMATION
Herne im Oktober 2004
Schwimmbäder energieeffizient entfeuchten
Entfeuchtungsanlagen halten Mensch und Mauerwerk gesund - wirkungsvolle Wärmerückgewinnung macht sich schnell bezahlt
Sich wohl zu fühlen beim Badespaß ist nicht nur eine Sache der Wassertemperatur. Die Luft sollte in Hallenbädern ein paar Grad wärmer sein – und sie darf nicht zu feucht werden, sonst wird aus der wohligen Wärme eine drückende Schwüle. Werte von mehr als 60 Prozent relativer Feuchte sind nicht nur unangenehm für den Schwimmer, sie gefährden auch den Baukörper: Kondenswasser, Schimmel und Sporen sind eine potenzielle Gefahr für Mensch und Mauerwerk.
Für ein gesundes Maß an Feuchtigkeit sorgen die Fricostar-Zentralanlagen der GEA Happel Klimatechnik GmbH in Herne. Diese Geräte eignen sich für Hotelpools oder für öffentliche Hallenbäder und decken mit Entfeuchtungsleistungen von 6,4 bis 223 kg/h (nach VDI 2089) verschiedenste Anforderungen ab. Private Hallen mit rund 20 m² großen Becken sind so ebenso zu klimatisieren wie Hotelanlagen und öffentliche Bäder mit bis zu 900 m² Wasseroberfläche. Die Geräte laufen entsprechend der Vorwahl automatisch im Ruhe- oder Badebetrieb, jeweils mit oder ohne Entfeuchtung. Zudem ermöglichen sie einen Übergangs- und Sommerbetrieb, bei dem die integrierte Wärmepumpe gesperrt wird und die Anlage teilweise oder sogar vollständig mit Außenluft läuft, was einem weiteren Aufheizen der Hallenluft vorbeugt.
Entfeuchtungsanlagen der Baureihe FAM arbeiten mit effizienten Kompressoren, die mit dem umweltschonenden R407c befüllt sind. Für ein Plus an Effizienz sorgt bei ihnen zudem die integrierte Wärmerückgewinnung. Und dank des optimierten GEA ECOSTAT-Wärmerohrs konnten die Entwickler den Kompressor kleiner gestalten als bei herkömmlichen Geräten, was an sich schon eine Energieersparnis bedeutet. Die Wärme lässt sich zum Beheizen des Beckens oder der Hallenluft verwenden und macht eine zusätzliche Heizung oft überflüssig.
Einen geringen Stromverbrauch – und somit geringe Betriebskosten – stellt die computergesteuerte Luftführung sicher. Eine digitale Regelung vereinfacht dem Bediener den Zugriff auf alle Funktionen. Die Bedieneinheit stellt Anlagen- und Luftzustände im Klartext dar und kann über genormte Schnittstellen oder über ein Telefonmodem angesprochen werden. So ist einerseits das Überwachen und Bedienen aus der Ferne möglich, andererseits lässt sich die Klimaanlage leicht in die Gebäudeleittechnik einbinden.
Noch weniger elektrische Energie benötigen FAM-Modelle mit einem Wärmetauscher in Doppelplattenbauweise, dem so genannten GEA ECOPLAT 2. Die entsprechende Modellreihe heißt FAM-FP und umfasst ebenfalls Entfeuchtungsleistungen von 6,4 bis 223 kg/h (nach VDI 2089). Die Effizienzsteigerung gegenüber vergleichbaren FAM-Modellen ist in der besseren Wärmerückgewinnung und den geringen Druckverlusten begründet. So sinkt die erforderliche Motorleistung. Bei Wärmetauschern vom Typ ECOPLAT 2 kommt hochwertiges Reinaluminium AL99 in Kombination mit einer Epoxydharzbeschichtung, vergossenen Profilenden sowie PU-Dichtmasse zwischen den Enden zum Einsatz – gemeinsam Garanten für eine zuverlässige und langlebige Lösung.
Hervorzuheben ist schließlich die einfache Wartung der Klimatechnik. Die glatten, lackierten Innen- und Außenflächen der FAM- und FAM-FP-Geräte bieten dem Schmutz kaum Haftgrund und erleichtern die Reinigung. Wichtige Bauelemente sind durch große Servicetüren zugänglich und lassen sich einfach ausziehen, was Wartungsarbeiten deutlich beschleunigt. Und dank der Schnellspannvorrichtungen geht auch ein Filterwechsel flink von der Hand.
Bildunterschriften
(1 - Innenaufnahme Schwimmbad Hotel Adlon)
Badespaß zum Wohlfühlen: Um das Ambiente nicht zu stören, war in diesem Berliner Hotel neben Effizienz und Leistungsfähigkeit eine unauffällige Integration der Entfeuchtungsanlagen gefragt. (Bild: GEA Happel Klimatechnik GmbH)
(2 - Produktbild FAM-FP)
Fricostar-Zentralgeräte sind mit Entfeuchtungsleistungen von 6,4 bis 223 kg/h (nach VDI 2089) erhältlich. So genügen sie den Anforderungen in Privat- und Hotelschwimmbädern ebenso wie in öffentlichen Hallen- und Spaßbädern. (Bild: GEA Happel Klimatechnik GmbH)
(3 - Schema Ecoplat 2 klein)
Effizienz und Haltbarkeit: Die Doppelplattentauscher ECOPLAT 2 der Serie FAM-FP zeichnen sich gegenüber normalen Wärmetauschern durch einen höheren Wirkungsgrad und geringe Druckverluste aus. Hochwertiges Reinaluminium, eine Epoxydharzbeschichtung und vergossene Profilenden schützen vor Korrosion. (Bild: GEA Happel Klimatechnik GmbH)

Kontaktadresse für Leser:
GEA Happel Klimatechnik GmbH
Südstraße 48 - 44625 Herne
Tel.: 02325 468-00 - Fax: 02325 468-401
info@gea-sbk.de - www.gea-sbk.de
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:
Press’n’Relations II GmbH - Ralf Dunker
Guntherstraße 19 - 80639 München
Tel.: 089 17999275 - Fax: 089 17999289
du@press-n-relations.de - www.press-n-relations.de
Annette Wille, GEA Happel Klimatechnik GmbH
Südstraße 48 - 44625 Herne
Tel.: 02325 468-206 - Fax: 02325 468-401
wille.annette@gea-happel.de - www.gea-happel.de
- Bei Veröffentlichung bitten wir um jeweils ein Belegexemplar -
Zum Unternehmen
GEA Happel Klimatechnik in Herne ist eine von 35 Gesellschaften der europaweit agierenden GEA Lufttechnik. GEA Lufttechnik ist Teil der mit rund 200 Unternehmen weltweit tätigen GEA AG, Bochum, die wiederum zur mg technologies AG, Frankfurt, zählt.