PRESSEINFORMATION
Herne im Januar 2008
GEA Happel Klimatechnik zeigt Lösungen zum Heizen, Kühlen und Lüften auf der SHK 2008, Essen, 5. bis 8.3.2008, Halle 3.0, Stand 148
Wohl temperiert
Mit ihrer Präsenz in der Messehalle 3 der SHK Essen, der traditionellen Heizungshalle, unterstreicht die GEA Happel Klimatechnik GmbH aus Herne ihre Kompetenz in Sachen Heizen, Kühlen und Lüften. Die Geräte des Anbieters eignen sich für das Temperieren von Büros, Hotels, Industriehallen sowie Verkaufsflächen und teilweise Privathäusern. Für zusätzlichen Komfort sorgen einige Modelle durch ihre Doppel- und Dreifachfunktion: Sie können nicht nur heizen, sondern auch kühlen oder den Luftaustausch sichern.
GEA bietet zum Beispiel diverse Heiz- und Kühllösungen für Gewerbeimmobilien und Industrieobjekte, wie zum Beispiel die Modelle der Serie GEA MultiMAXX beweisen. Ihre Heizleistungen bis 130 kW, robuste busbasierte Regelungstechnik und Sonderausführungen für den Einsatz in der Lebensmittelbranche oder explosionsgefährdeten Bereichen sowie VDI-6022-konforme Ausführungen machen deutlich: Hier wird Heizungstechnik maßgeschneidert. Außerdem sind diese Geräte auch mit Kühlfunktion erhältlich, so dass Sommer wie Winter die Wunschtemperatur hergestellt werden kann.
Ähnlich sieht es bei Büros, Shops, Hotels, Museen und derartigen Objekten aus. Modelle mit Gebläseunterstützung wie an der Wand oder freistehend montierte Gebläsekonvektoren, Raumgeräte für die freie Konvektion, Induktionskonvektoren, die Primärluft in den Raum tragen, und weitere Lösungen eröffnen viele Chancen. Bodenkonvektoren verleihen Architekten die Möglichkeit, großzügige Glasfassaden zur Geltung zu bringen, deckenmontierte Truhen-Gebläsekonvektoren oder Kassettengeräte wiederum bieten hohen Heiz- (und Kühl-)Komfort und machen an Wand und Boden Platz für wertvolle Stellfläche…
Auf der SHK in Essen wird die GEA Happel Klimatechnik Auszüge aus ihrem Portfolio an Raumgeräten zum Heizen und Kühlen sowie ein Abluftgerät zeigen. Vorgesehen sind folgende Exponate:
GEA MultiMAXX-Lufterhitzer – gängige Modelle ab Lager verfügbar
Speziell für Gewerbe- und Industrieobjekte wurde die Serie GEA MultiMAXX (siehe Bild) entwickelt, die dem Heizen und je nach Ausführung auch dem Kühlen und Lüften dient. Die meisten Anwendungen decken die Modelle der Baureihe HN mit Heizleistungen bis zu 130 kW (bezogen auf 80/60 °C Vor-/Rücklauf und 15 °C Ansaugtemperatur der Luft) ab. Die HS-Typen in Edelstahlbauweise eignen sich für Anwendungen, in denen hohe Hygiene und Korrosionsbeständigkeit gefordert sind, Geräte mit dem Zusatz HX sind für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen vorgesehen. Mit HD bezeichnet der Anbieter Modelle mit Ventilatoren für hohe luftseitige Anforderungen, zum Beispiel mit F7-Filter nach VDI 6022. Viele Modelle sind nicht nur als Umluft-Lufterhitzer erhältlich, sondern können frische Luft filtern und dem Gebäude zuführen oder sogar kühlen. Alle Geräte bringen mit GEA MATRIX ein intelligentes Regelungssystem mit, das für den effizienten Betrieb sorgt und die Vernetzung mit anderen Geräten der GEA Lufttechnik oder Leitsystemen anderer Anbieter ermöglicht.
Die meistgefragten Konfigurationen der Luftbehandlungsgeräte sind unter der Bezeichnung GEA MultiMAXX PROMPT nun ab Lager lieferbar. Die kurzen Lieferzeiten sind besonders von Vorteil, wenn defekte Lufterhitzer zu ersetzen sind oder sich bei Umbaumaßnahmen kurzfristig Bedarf ergibt. Bei den PROMPT-Modellen handelt es sich um Heizgeräte in der normalen Industrieausführung mit einem Zweistufen-Breitflügelventilatoren (400-V-Anschluss) und Ventilatorschalter sowie Kupfer-Aluminium-Wärmetauscher (Lamellenabstand 2,5 mm). Sie verfügen über eine Stahlblechverkleidung und lassen sich durch ebenfalls auf Lager liegendes Zubehör ergänzen. GEA MultiMAXX PROMPT sind in üblichen Mengen bevorratet und binnen 24 Stunden versandfertig.
GEA RoofJETT-Ablüfter - akustisch unscheinbar, aber wirkungsvoll
Eine ideale Ergänzung zu den Luftbehandlungsgeräten GEA MultiMAXX mit Mischluftoption stellen die Dachventilatoren der Serie GEA RoofJETT dar. Sie fördern verbrauchte Luft aus dem Gebäude. Neben der Standardausführung gibt es eine Baureihe für den Dauerbetrieb mit bis zu 120 °C heißer Luft (geeignet für z.B. Großküchen) sowie eine Ex-geschützte Version und eine, die bis zu zwei Stunden lang 400 °C heiße Brandgase verträgt. Dieses extrem robuste Gerät wird auf der SHK ausgestellt.
Zusammen mit dem Regelungsbaustein GEA MATRIX.EM (siehe Bild) gelingt ein besonders ausgefeiltes Abluftmanagement: Die Elektronik kommuniziert dazu über das standardmäßig integrierte Bussystem mit den Regelungskomponenten der Geräte und synchronisiert die von den Lufterhitzern eingebrachte Zuluftmenge und die Abluftmenge. GEA MATRIX kann gleichzeitig den Mindestfrischluftanteil sicherstellen.
GEA Flex-Geko – ein Allrounder mit breiter Zubehörpalette
Sehr vielseitig einzusetzen sind die Geräte der Serie GEA Flex-Geko. Je nach Ausstattung arbeiten diese Gebläsekonvektoren im Umluft- oder Mischluftbetrieb und können zum Heizen und/oder Kühlen genutzt werden. So stellen sie zum Beispiel in Büroräumen oder Hotelzimmern extrem leise und effektiv die Wunschtemperatur her und sorgen gegebenenfalls für frische Luft. Aufgrund der optimierten Wärmetauscher, die über bis zu vier Rohrreihen verfügen, ist ein effektiver Temperaturübergang gewährleistet. Außerdem lassen sich die Wärmetauscher mit Kaltwasser-Vorlauftemperaturen bedienen, die eine trockene Kühlung gestatten.
Sowohl die Standardausführungen des GEA Flex-Geko als auch die Modelle für gehobene Ansprüche mit dem Bicolor-Design (siehe Bild) basieren auf demselben Gerätelayout. Die Zusammenführung der ehemals zwei Geräteserien (Flex-Gekos sind die Nachfolger der GEA Basic- und Top-Gekos) gestattet es, bei einer reduzierten Teilevielfalt dennoch ein breiteres Zubehörsortiment zu offerieren. Unter anderem sind nun quasi alle erdenklichen Luftansaug- und Ausblasrichtungen für einen verkleideten oder unverkleideten Wand- oder Deckenbetrieb verfügbar, was die Einsatzmöglichkeiten der Gebläsekonvektoren gegenüber früher erweitert.
GEA TriStyle-Geko – der Gebläsekonvektor, der lautlos heizen kann
Wenn schlanke Bauform und schmuckes Design gefragt sind, spielt der GEA TriStyle-Geko (siehe Bild) seine Stärken aus. Dieses Raumgerät misst nur 129 mm in der Tiefe und kann im Umluftbetrieb heizen oder kühlen. Optional lässt es sich mit einem Flachradiator ausstatten, so dass sein Gebläse beim Heizen stillstehen darf.
GEA Cassette-Geko – alles Gute kommt von oben
Für den Deckeneinbau eignen sich die GEA Cassette-Gekos, was wertvolle Stellfläche am Boden spart. Sie bieten eine Alternative zur Deckenmontage der Flex- und TriStyle-Gekos: Die Kassetten-Geräte sind in Bezug auf die Abmessungen und Anschlüsse als auch hinsichtlich der Luftumwälzung auf die in Bürogebäuden häufig anzutreffenden abgehängten Decken abgestimmt. Verborgen hinter der Abhängung, ist von einem Cassette-Geko nur seine Designblende mit der Ansaugöffnung und den verstellbaren Ausblaslamellen zu sehen. Die Geräte sind sehr beliebt für den Einsatz in Bürogebäuden und Ladenlokalen. Wegen ihrer dezenten Optik sind sie außerdem willkommen, wo die Wandflächen frei bleiben sollen. Ob Standard-Büro, Design-Boutique oder Galerie – der Cassette-Geko bietet angenehme Wärme (oder spendet wohltuende Kühle) ohne aufzufallen. Erhältlich sind drei Bauformen in verschiedenen Leistungsgrößen: der normale GEA Cassette-Geko, dessen quadratische Blende sich vorzüglich in Standard-Rasterdecken einfügt, die Double-Version, die zwei Rastereinheiten lang ist, sowie der GEA Big Single. Er bietet eine etwas größere Heiz- und Kühlleistung als ein Double-Modell in einer quadratischen Bauform bei geringerer Geräuschentwicklung und wird die GEA-Cassette-Gekos auf der SHK in Essen repräsentieren.
Silent Comfort: die Bodenkonvektoren SBQ und SBI
Neben Heizkonvektoren für die Montage an der Wand (mit und ohne Verkleidung) bietet die GEA Happel Klimatechnik etliche Lösungen, die sich im Doppelboden dezent verbergen, zum Beispiel die Kanalkonvektoren SKL und SKH ohne Gebläse und die Modelle der Serie SKQ mit Querstromgebläse.
Zu den jüngsten Entwicklungen des Hauses GEA gehören zwei Geräte der SilentComfort-Reihe: der GEA SiCo Bodenkonvektor SBQ (siehe Bild) und das Schwestermodell, der GEA SiCo Induktionskonvektor SBI. Die beiden gingen vergangenes Jahr in Serie und werden auf der SHK ausgestellt.
Der SBQ mit seinem Querstromgebläse ermöglicht das energieeffiziente und behagliche Heizen und Kühlen von zum Beispiel Büros, Museen, öffentlichen Gebäuden oder Verkaufsräumen, insbesondere von Objekten mit großflächigen Glasfassaden. Für Sicherheit sorgt – trotz seiner 230-Volt-Einspeisung – die konsequente 24-Volt-Technik. Dies und das Ausnutzen des Coanda-Effektes für eine zugfreie Luftumwälzung machen den Konvektor einzigartig.
Mit seinen identischen Außenabmessungen ergänzt der GEA SiCo Bodenkonvektor SBI das Umluftgerät SBQ ideal. Beim SBI handelt es sich um ein Induktionsgerät, das an der Fassade im Doppelboden eingebaut und an eine Zentrallüftungsanlage angeschlossen wird. Hier wird jedoch nicht nur der Primärluftstrom zum Heizen oder Kühlen genutzt. Aufgrund des Induktionsprinzips saugt die Primärluft beim Austritt Sekundärluft aus dem Raum nach, die gemeinsam mit der Primärluft in den Raum geführt wird. Diese Sekundärluft strömt durch einen Wärmetauscher, bevor sie sich mit der Primärluft vermischt und an der Fassade aufsteigt.
Kombinationen der SBQ- und SBI-Modelle gestatten es, unterschiedlichen Raumbelegungsdichten bzw. Zuluftanforderungen gerecht zu werden. Das verschafft Planern die Freiheit, hohe Heiz- und Kühlleistungen sowie einen energieeffizienten Luftaustausch im Raum vorzusehen. Ein weiteres Plus der Geräte: Sie eignen sich zur trockenen Kühlung, was zum hygienischen Betrieb beiträgt. Auch Architekten schätzen die Bodenkonvektoren. Sie geben den Blick nach draußen frei und sind mit edlen Abdeckrosten erhältlich: Aluminium natur, Messing-, Bronze- oder schwarz-eloxiert sowie in Edelstahlausführung und weiteren Variationen auf Anfrage.
GEA acqua: Klimatisieren fürs Eigenheim erschwinglich
Eigenheime oder kleinere Gewerbeobjekte adressiert GEA mit GEA acqua. Das dezentrale, wasserbasierte Klimatisierungssystem kann nicht nur kühlen, sondern bei Anschluss an die Zentralheizung auch heizen. Das System besteht aus einem Kaltwassersatz und Gebläsekonvektoren, die in den zu kühlenden Zimmern den konventionellen Heizkörper ersetzen. Die Raumgeräte können wahlweise heizen oder kühlen und lassen sich problemlos in einem Heizungskreislauf mit konventionellen Radiatoren oder der Fußbodenheizung betreiben. Auf dem GEA-Stand erläutert das Messeteam gerne die Funktionsweise und Einsatzmöglichkeiten des Kleinklimatisierungssystems und stellt mögliche Raumgeräte anhand der Exponate vor.
GEA MATRIX – und alles ist geregelt
Messebesucher können am GEA-Stand Wissenswertes über GEA MATRIX, GEAs produktübergreifendes Regelungssystem, erfahren. Es gestattet den kostengünstigen Aufbau von Einzelraum- oder vernetzten Regelungslösungen und bietet viele Energiesparfunktionen sowie einen hohen Anwenderkomfort. Kennzeichen des Systems sind zum Beispiel die nach Kundenwunsch ab Werk konfigurierten Geräte, die jedem Gerät beiliegenden, typbezogenen Schaltpläne oder die anwendungsbezogene Skalierbarkeit des Systems. Zusätzlich garantiert die Offenheit des Systems, beispielsweise über die optionale LON-Schnittstelle, die Zukunftssicherheit. In Zusammenhang mit den auf der SHK ausgestellten Lüftungsgeräten verdienen besonders die Bediengeräte Aufmerksamkeit. Die für den Komfort- oder Industriebereich erhältlichen Geräte gestatten dem Anwender eine intuitive Bedienung. Besonders bequem zu nutzen sind die GEA MATRIX-Bediengeräte mit Display und die Infrarot-Fernbedienung.

Bildunterschriften:
GEA_MultiMAXX.jpg:
Gerüstet für den rauen Industrieeinsatz: die Luftbehandlungsgeräte GEA MultiMAXX. Sie sind in fünf verschiedenen Typen mit bis zu fünf unterschiedlichen Baugrößen erhältlich. Die HN-Modelle für normale Anforderungen sowie die leistungsstarken HD-Geräte gibt es wahlweise auch mit Designblenden, die auf Wunsch in jeder RAL-Farbe geordert werden können. Neu: Die gängigsten Industrieausführungen sind kurzfristig ab Lager lieferbar.
GEA_MultiMAXX_RF_Matrix.jpg:
Die Kombination aus den Lufterhitzern GEA MultiMAXX, Ablüftern GEA RoofJETT und dem Regelungsbaustein GEA MATRIX.EM bewirkt ein optimales Abluftmanagement in Hallen.
GEA_Flex-Geko-Comfort.jpg:
Der GEA Flex-Geko mit der gehobenen Ausstattung, Nachfolger des Top-Geko, zeigt sich in Bicolor-Optik und sorgt auf Wunsch für frische Luft.
GEA_TriStyle_Geko.jpg:
Sieht gut aus, fällt kaum auf: Der schmale GEA TriStyle-Geko eignet sich für Objekte, in denen Ästhetik, Kompaktheit und eine Komfortklimatisierung gefragt sind. Dank eines optionalen Radiators kann der kleinste der GEA-Gebläsekonvektoren sogar lautlos heizen.
GEA SBQ:
Optimal für Gebäude mit großen Glasfassaden sind der GEA SiCo Bodenkonvektor SBQ (hier gezeigt) und der GEA SiCo Induktionskonvektor SBI. Eine Kombination aus SBQ- und SBI-Modellen gestattet es, Heiz- und Kühl- sowie Frischluftbedarf perfekt zu bedienen und eine beinahe unsichtbare Raumklimatisierung zu schaffen. Dabei erlaubt das Ausnutzen des Coanda-Effekts eine hohe Wirkung ohne Zugerscheinungen im Aufenthaltsbereich.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:
GEA Happel Klimatechnik GmbH - Annette Wille
Südstraße 48 - 44625 Herne
Tel.: 02325 468-206 - Fax: 02325 468-401
wille.annette@gea-happel.de
www.gea-happel.de
Press’n’Relations II GmbH - Ralf Dunker
Guntherstraße 19 - 80639 München
Tel.: 089 17999275 - Fax: 089 17999289
du@press-n-relations.de - www.press-n-relations.de
- Bei Veröffentlichung bitten wir um jeweils ein Belegexemplar -
Die Bilder zu dieser Pressemitteilung sowie eine RTF-Datei des Manuskripts sind im Internet verfügbar. Zu deren Download rufen Sie bitte bei www.press-n-relations.de den vollständigen Text der Meldung auf. Sie finden ihn, wenn Sie bei „Nach Firma suchen“ den Begriff „GEA“ als Suchwort angeben. Die Links zu den Downloads finden Sie am Ende der Meldung.
Das von der GEA Happel Klimatechnik GmbH bereitgestellte Presse-Bildmaterial ist ausschließlich für publizistische Zwecke im Zusammenhang mit GEA-Produkten und -Dienstleistungen freigegeben. Die Verwendung im Zusammenhang mit Produkten und/oder Dienstleistungen anderer Unternehmen oder in Collagen ist untersagt. Bei Nutzung des Bildmaterials bitten wir um die Nennung der Bildquelle GEA Happel Klimatechnik.
Zum Unternehmen
Die GEA Happel Klimatechnik GmbH in Herne ist eine von 35 Gesellschaften der europaweit agierenden GEA Lufttechnik, die wiederum zur GEA Group gehört. Die GEA Group ist ein international erfolgreicher Technologiekonzern. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Spezialmaschinenbau mit den Schwerpunkten Prozesstechnik und Komponenten sowie auf den Großanlagenbau. Besonders wichtige Absatzmärkte sind die Nahrungsmittel-, die Pharma- und die petrochemische Industrie. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2006 betrug rund 4,3 Milliarden Euro.
Zum 31. Dezember 2006 beschäftigte das Unternehmen 17.473 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die GEA Group ist im MDax gelistet und zählt mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,3 Milliarden Euro zum Jahresende 2006 zu den großen deutschen Aktiengesellschaften.