Pressemitteilung
Nexans zeigt Innovationen bei der Wellrohrfertigung 
und hochwertige Kupferdrähte auf der wire 2008
Qualitätsdrähte von Nexans sind Basis für besondere Kabellösungen; 
Wellrohre mit größerem Durchmesser ermöglichen LNG-Terminals der Zukunft
Bramsche/Hannover, 31. März 2008 – Zur Fachmesse wire 2008 (Düsseldorf, 31. März bis 4. April 2008) stellt die Nexans Deutschland Industries GmbH & Co. KG in Halle 09 an Stand C41 Exponate aus den Bereichen Drahtfertigung (Bramsche/Neunburg) und Produktionstechnik (Hannover) aus.
Hightech im Verborgenen: Kupferdrähte und Litzen
Bei Nexans in Bramsche und Neunburg entstehen hochwertige Drähte und Litzen auf Basis edler, sauerstofffreier Kupfervormaterialien. Die Zwischenerzeugnisse sind für Standard- und vor allem Sonderkabel geeignet, denn die Güte des bei Nexans hergestellten Kupfermaterials erlaubt ein besseres Vernickeln, Verzinnen oder Versilbern als bei preiswerten Kupferarten. In Folge lassen sich in der Kabelproduktion hochwertige Isoliermaterialien wie Teflon besser aufbringen. Das ermöglicht die Fertigung von belastbaren und langlebigen Endprodukten. Drähte und Litzen von Nexans sind daher nicht nur im eigenen Konzern beliebt, sondern werden gerne von Zulieferern der Industrie und der Luft- und Raumfahrt verwendet. Auch für hochwertige Datenleitungen sind sie oft die erste Wahl. Auf der wire stellt Nexans etliche Muster aus dem breiten Produktprogramm der Werke Bramsche und Neunburg vor.
Größere Wellrohrmaschine erschließt neue Anwendungsgebiete
Dieses Jahr wird Nexans eine neue Maschine der Serie UNIWEMA® (Universal-Wellrohr-Maschine) auf den Markt bringen, die noch größere Wellrohre herstellen kann. Einwandige bzw. doppelwandige Wellrohre werden dort eingesetzt, wo ein flexibles, belastbares und ggf. wärmeisolierendes Transportmedium gefragt oder eine sichere Umhüllung erforderlich ist, etwa als mechanischer Schutz bei der Durchführung von Medienleitungen. Die neue UNIWEMA® U650 produziert Rohre mit Außendurchmessern bis zu 650 mm und Wandstärken bis 3 mm; die Länge der Wellrohre ist ausschließlich durch die Transportkapazitäten begrenzt. Die Maschine biegt rostfreie Stahlbleche zu einem kreisrunden Rohr, verschweißt sie und drückt mit dem Weller-Werkzeug die charakteristische, Flexibilität gebende Wellenstruktur ein. Für hohe Präzision sorgen dabei ein kraftvoller, hydraulischer Dual-Capstan-Antrieb, eine elektronische Regelung des Weller-Werkzeugs und der patentierte Polyarc-Schweißprozess.
Größere Wellrohre können zum Beispiel das Verladen von verflüssigtem Erdgas (LNG, Liquified Natural Gas) beschleunigen, welches auf Schiffen befördert wird. Damit LNG flüssig bleibt, ist auch beim Umladen am Terminal eine aufwändige Kälteisolierung erforderlich. Doppelwandige Wellrohre mit einer Vakuumisolation bieten Schutz vor Wärmeeinwirkung und gestatten eine gelenkfreie bewegliche Konstruktion des Verladearms (siehe Bild). Mit der größeren UNIWEMA® können thermisch isolierte Rohre produziert werden, die verglichen mit bisherigen Leitungen etwa doppelt so viel Gas in der gleiche Zeit befördern. Das halbiert die Verladedauer und minimiert so die Verdampfungsverluste.
(Bild NXS_LNG-Terminal.jpg)
Die neue Maschine der UNIWEMA®-Serie kann Wellrohre mit bis zu 650 mm Außendurchmesser herstellen. Solche Rohre würden – doppelwandig ausgeführt und vakuumisoliert – zum Beispiel neuartige LNG-Terminals mit flexiblen Verladekupplungen ermöglichen.
(Bild NXS_Weller_UNIWEMA.jpg)
Eine Nexans-UNIWEMA® (Universal-Wellrohr-Maschine, siehe Bild) fertigt Wellrohre, indem sie rostfreie Stahlbleche zu einem kreisrunden Rohr biegt, dieses verschweißt und mit dem Weller-Werkzeug die charakteristische Wellenstruktur eindrückt.
(Bild NXS_Schmuckbild_Draehte.jpg)
Auf Basis hochwertigen Kupfers fertigt Nexans Drähte und Litzen, die das Weiterverarbeiten zu langlebigen Qualitätskabeln und -leitungen ermöglichen.
Über Nexans Deutschland
Nexans Deutschland gehört zu den führenden Kabelherstellern in Europa. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Programm an Hochleistungskabeln, Systemen und Komponenten für die Telekommunikation und den Energiesektor. Abgerundet wird das Programm durch supraleitende Materialien und Komponenten, Cryoflex Transfersysteme und Spezialmaschinen für die Kabelindustrie. Gefertigt wird im In- und Ausland mit ca. 6.700 Mitarbeitern. Der Umsatz im Jahr 2006 beträgt ca. 953 Mio. Euro. Durch die enge Einbindung in den Nexans-Konzern verfügt Nexans Deutschland über hervorragende Möglichkeiten zur Synergienutzung in allen Konzernbereichen. Das gilt für weltweite Projekte ebenso wie für Forschung und Entwicklung, Know-how-Austausch usw.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nexans.de
Weitere Informationen / Pressekontakt
Nexans Deutschland Industries GmbH & Co. KG
Jutta van Bühl
Bonnenbroicher Straße 2-14
41238 Mönchengladbach
Telefon:	+49 (0)2166 27-2495
Fax:	+49 (0)2166 27-2497
E-Mail:	Jutta.van_Buehl@nexans.com
Internet:	www.nexans.de
Press’n’Relations II GmbH
Ralf Dunker
Guntherstraße 19
80639 München
Telefon:	+49 (0)89 17999275
Fax:	+49 (0)89 17999289
E-Mail:	du@press-n-relations.de
Internet:	www.press-n-relations.de
Die jüngsten Presseinformationen der Nexans Deutschland Industries sowie zugehöriges Bildmaterial stehen Ihnen unter der Internetadresse www.press-n-relations.de auch als Dateien zum Download zur Verfügung. Sie finden sie, wenn Sie unter „Nach Firma suchen“ den Begriff „Nexans“ eingeben. Am Ende des vollständigen Meldungstextes stehen jeweils die Links zu den Text- bzw. Bilddaten.